Toselli Filippo classe 5^A Rob

**Procedura installazione programma drone Tello:**

1) Dato che il programma funziona su Python 2 si hanno 3 possibilità:

1 – Scaricare Python 2 su Windows

2 – Utilizzare Linux se si ha fatto il Dual Boot

3 – Utilizzare una macchina virtuale con Linux

2) Cercare su google “Github tello video” o andare al link <https://github.com/dji-sdk/Tello-Python> e scaricare il tutto.

3) Estrarre il file zip scaricato ed aprire la cartella, entrare nella cartella **Tello\_Video** e poi in quella **Install** e infine scegliere la cartella in base alla piattaforma su cui ci si trova.

4) Se ci si trova su **Windows** basterà fare doppio click sinistro sul file Install.bat ma se ci si trova su **Mac** o **Linux** sarà necessario aprire la console e rendere eseguibile il file install.sh ed eseguirlo.

Su Linux sarà possibile attraverso il comando **“Sudo chmod +x linux\_install.sh”** e subito dopo aver premuto **invio** scrivere **linux\_install.exe** nella console.

Su Mac sarà invece possibile attraverso il comando

**“% chmod 755 mac\_install.sh”** e dopo aver premuto **invio** scrivere mac\_install.exe nella console.

5) Attendere il completamento dell’installazione.

6) Terminala l’installazione sarà necessario collegarsi al drone Tello ed eseguire con Python 2 il file **main.py** contenuto nella cartella **Tello\_Video**.